춘강장애인근로센터 작업장 이전공사

일 반  및  특 기 시 방 서

( 건                                       축 )

2021 . 05

예원건축사사무소

목            차

제 1 장 :	공 사 개 요
제 2 장 :	총 칙
제 3 장 :	가 설 공 사
제 4 장 :	금 속 공 사
제 5 장 :	미 장 공 사
제 6 장 :	창 호 공 사
제 7 장 :	실 링 공 사
제 8 장 :	도 장 공 사
제 9 장 :	수 장 공 사
제 10 장 :	철 거 공 사

제 1장  공  사  개  요

1.  공  사  명  :  춘강장애인근로센터 작업장 이전공사

2.  대지위치  :  제주특별자치도 제주시 516로 3120-1

3.  공 사개요

가. 장애인근로센터

-별동작업장 철거 및 주변정리,

-기숙사 지하작업장 내부수선(도면참고)

4.  공사기간 : 착공일로부터  50일(단, 착공일은 계약일로부터 5일이내)

제 2 장     총      칙

1. 1  일반사항

1)  적용

1.   적  용  범  위

1)  본 시방서는 춘강장애인근로센터 철거대상 작업장 이전공사에 관한  특기사항을 표시한

것으로서 타 시방서에 우선하여 적용한다. (단, 기재사항 중 당해 공사와

관련이 없는 부분은  적용하지 않는다.)

2)  이 시방서에 기재되지 않은사항은 건교부 재정 “건축표준시방서”에 따른다.

3)  도면,시방서,표준시방서에 명기가 없거나 의문이 생길때에는 “감독원 및 감리자의

업무절차”에 따른다.

2.   감독자 및 감리자

1)  “감독자“라함은 도급공사 또는 직영공사에 있어서 건축주가 지정한 감독책임                  기술자로서 현장감독 (공사관리,기술관리등)을 하는자를 말한다.

”감독보조원“이라함은 감독자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.

이하 이시방에서 담당원이라 함은 감독에 종사하는 현장원을 말한다.

시공자의 현장대리인에 대한 담당원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독원의

권한과 책임으로 간주한다. 이때 담당원의 중요한 지시 및 승인 사항은 문서로                한다.

2)  ”감리자“라함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법 및 동시행령의 규정에              의거하여 도서대로 실시되는 지의 여부를 확인하고 시공방법을 지도하는자를                  말한다.

”감리보조원“이라함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.

3)  본 시방의  ”감독원“이라함은 감독자 및 감리자를 말한다.

3.   현장 대리인과 기술자

1) 현장 대리인

“현장대리인”이라함은 시공자가 지정 또는 고용한 건설업법 규정에 합당한 관련

국가자격 면허소지자로서 당해 공사의 기술적,행정적 관리 및 기타 현장업무를

시행하는 공사 책임 기술자로서 현장에 상주해서 시공자를 대리하는자를 말한다.

2)  하도급자          .

“하도급자”라함은 시공자가 원도급 계약서 및 관련 법령에 준하여 이 공사의                 일부를 전문건설면허업체 또는 전문 시공업체에 재도급 시공할 경우 그 재도급을              받은자와 그가 지정 또는 고용하여 현장업무를 대리하는자 및 현장 주재원을                 말한다.

하도급자는 특별한 경우를 제외하고 이 시방서에서 “시공자”로 통한다.

3)  상기 1) - 2)항의 관련자는 능력에 따라 감독원이 교체요청을 하면 시공자는 즉시

응해야 한다.

4. 수급자의 책무

1) 설계도서 검토

수급자는 공사 착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

2) 책임 한계

가. 수급자는 현장대리인 등 수급자가 당해 공사를 위하여 임명․지정․고용한 자 및 수급자와             납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의               책임을 진다.

나. 공사목적물을 감독원에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 수급자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 수급자가 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

5.  이    의

시공자는 설계도서의 내용이 서로 상이하거나 관련공사와 부합되지 않을때 또는 의문이

생길때에는 감독원,감리자의 협의결과를 따른다. 또한 명시되지 않은 사항이 있을지라도

구조상 또는 외관상 시공을 요하는 부분은 감독원의 지시에 따라 이를 처리한다.

6.   경미한 변경

도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤등의 관계로

재료의 설치위치 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증감의 경미한

변경은 감독원의 지시에 따라 도급금액내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.

7.   공정표 및 시공 계획서

1)  착공전에 공사진행을 위한 시공순서 및 방법등을 미리 감독원과 협의하여 공사전체

공정표 (CPM 기법) 및 각공사의 세부 공정표를 작성 제출하되 감독원의 승인을

받아야 한다.

2)  일반 바닥스라브의 콘크리트 타설후 본 시방서의양생기간중 통행금지 기간을                  고려한 공정 및 거푸집 존치기간을 감안한 공정으로 공사계획을 한다.

8.   시  공   도  ( SHOP DRAWING, 공작도 )

시공자는 매 공사종별로 명기된 공사시공 상세도를 공사시행전에 작성하여 제출하고           감독원의 검토 및 승인을 필한후 공사를 시공하여야하며 이에 따른 재반비용은 시공자         부담으로 한다.

9.   현치도 및 모형

시공상 설계도면 또는 설명만으로 불충분한 부분이 발생할 경우 현치도및 모형을              감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 제작하여 감독원의 승인을 얻는다.

10.  동절기 공사

시공자가 동절기 공사를 시행하고자 할 경우는 건교부 제정 건축공사 표준시방서

(특히 한중콘크리트의 규정을 참조)에 의한 각 공정별 동절기공사 시행방안을 수립하여

감독원이 승인을 받은후 시행하여야 한다. 이때 도급금액은 증액하지 아니한다.

(다만, 감독원의 요구에 의하여 공사를 시행하는 경우에는 그러하지 아니한다.)

11.  자        재

1)  자재 일반

가설공사용 자재 또는 특기한것을 제외하고는 모두 K.S 또는 동등이상의 것(감독원

의 검사를 받아 동등이상이라고 판정을 받은것)을 사용하여야 한다.

2)  자재승인 및 자재견본

본 공사에 사용되는 모든재료 및 마무리정도 색깔등은 미리 견본품을 제출하여

감독원의 승인을 받은후 공사장에 반입하여 검사확인을 받아야 하며 불합격품은

즉시 공사장외로 반출하여야 한다.

3)  지  급  자  재  ( 단, 지급자재가 발생할시에 한함 )

지급자재의 종류,규격,수량 및 인도장소는 현장설명서에 의하고 지급자재를 인수

할때는 감독원의 입회하에 검수하고 보관할것이며 파손 및 손실에 대하여는 도급자

가 책임진다. ( 지급자재중 사용잔여분은 조서와 함께 즉시 반납해야 함 )

4)  시        험

특기시방서의 재료 시험용 공시체는 감독원의 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인

하여 검인을 받고 감독원이 승인하는 시험소에서 시험하되 그 성적서를 제출하여

승인을 받는다.

특기이외의 재료에 대해서도 특히 필요하다고 감독원이 요구할 때에는 시험할수

있다.

5)  검사시험의 표준

검사 또는 시험은 한국공업규격품을 표준으로 하고 그 규격이 제정되지 아니한것은

이 시방서의 해당각항 및 감독원의 지시에 따른다.

6)  검사시험에  필요한 비용

검사 또는 시험에 필요한 모든 비용은 도급자 부담으로 한다.

7)  검사시험후의 처리

검사 또는 시험완료후 합격된 반입재는 지정장소에 보관하고 불합격된 반입재는

즉시 장외로 반출한다.

8)  해체재료 및 발생자재

공사장내에서 발생하는 각종 발생품 설계서에서 공제하지 않은 지급자재에 의한               발생품 및 기존건축물 또는 기존건축물등의 해체로써 발생되는 재료 및 물품등은                모두 감독원이 지정하는 현장내의 장소에 정리보관하고 불필요하다고 인정하는것은              감독원의 승인을 득한후 즉시 장외로 반출한다. 해체 및 발생재료 또는 공사잔여재료의           처분 또는 재 사용에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

12.  연   도   대   책

1)  공사시공에 있어서 연도의 거주자,통행자의 재산,생명,기타에 관한 피해및 불편이

없도록 주의하여 시공하여야 한다.

2)  공사시공중 주위건축물, 기타에 변형이 예상될때 공사 착수전의 그 상황을 파악할

수 있는 자료 (도면,사진기타)를 감독원에게 제출하여 그의 보호대책을 세운후

공사에 착수해야 한다.

3)  공사시공중 변형이 생길때는 그 변형사항을 확인 할수있는 자료 (사진,변형

측정도)를 그때그때 감독원에게 제출하여야 하며, 주위건축물을 기타 제 3자 에게

피해가 있을때는 즉시 응급조치를 취함과동시에 사후처리를 하여야 하며  이에                대한 비용은 도급자 부담으로 한다.

13.  관공서 기타에 의한 수속

1)  본 공사중 건물 준공처리를 포함한 모든 관공서 및 기타 소정의 인허가 수속은

감리자와 협의후 시공자가 지체없이 행하되 이에 소요되는 비용은 시공자

부담으로 한다.

14.  공사장 유지 및 관리

공사장의 관리는 근로기준법,근로안전관리 규정, 근로관리 위생규칙,기타 법규에 의하여

행하되 특히 다음 사항을 준수 하여야 한다.

1)  노무자 출입의 감시 및 풍기위생단속

2)  화재,도난,소음방지,위험물안전 표시,기타 사고 미연방지를 위한 조치

3)  시공자재 및 시공설비의 정비 및 관리,현장내외의 청소 및 주변도로의 정비

4)  현장내에 안전관리인을 임명하여 안전사고를 방지하고 그에 대한 교육을 실시한다.

15.  시   공  검  사

1)  공사시공중 감독원이 지정한 공정은 사전에 검사를 받고 합격 승인을 받은후 다음

공정에 임한다.

2)  시공후에 검사가 불가능 하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 감독원의

입회하에 시공할것이며, 그의 형상, 치수, 강도, 품질등을 확인할수 있는 기록 및

기타이에 필요한 자료 ( 검사보고서, 공사사진, 품질시험 성적서 등 )를 제출

하여야 한다 .

16.  공사보고 및 공사사진

1)  보  고  서

공사의 진척, 노무자의 취업,재료의 반입 및 소비, 천후 기타 필요한 사항을

기재한 공사일보를 감독원이 지정하는 시간에 2 부씩 제출하여 감독원의 승인을

받는다.  (보고서 양식은 도급자가 작성하여 감독원의 승인을 받는다.)

2)  공  사  사  진

특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을때에는 천연색

사진으로 촬영하고 특기가 없는한 90 MM x 120 MM 크기로 인화하여 일시,장소,

공정을 기록하여 공정별 순서대로 정비된 앨범 2부를 작성하여 제출한다.

( 감독자 1부, 감리자1부 )

17.  보         양

1)  각 공정별로 명시된것 이외에 인접건물 주변도로 기타에 손실을 주지않도록 보양

한다.

2)  지하층 및 기타부분의 마감공사등의 시공부분이 공사진행중 결로 및 누수에 의한

손상방지를 위하여 당해부분의 방수 및 단열시공의 검사 완료후 또는 관련 설비

시설의 가동후 등으로 시공순서를 조정 공사중 결로 및 누수에 의한 기시공 부분에

대한 피해방지책을 사전에 강구 하여야 한다.

3)  특히 창호재의 보양을 철저히 하여 재료의 손상이 없도록 한다.

18.  현장발생 재 정리

1)  토공사중 발생되는 재료는 모두 감독원이 현장내 지시하는 장소에 정리 보관하고

불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.

2)  공사잔여 자재 및 해체재료의 처분 또는 재사용에 대해서는 특기시방서  또는

감독원의 지시에 따른다.

19.  공사사용 기구 및 서류비치

1)  기        구

가)  현 황 판 ( 감독원지정의 크기 및 개소 )

ㄱ.  시설물 배치도

ㄴ.  공 사 개 요

ㄷ.  층별 평면도 및 입면도

ㄹ.  제도판 및 제도기구

ㅁ.  공사예정 공정표

ㅂ.  공사 진도 현황

ㅅ.  애로 및 건의사항

ㅇ.  지  휘  봉 2 개 ( 75 Cm )

ㅈ.  감독원이 지정하는 시험에 필요한기구

나)  벽  부  착  품

ㄱ.  도급자 현황 조직표 및 비상연락망

ㄴ.  지급 자재현황

ㄷ.  각종시험 계획서

ㄹ.  기  상  도  표

ㅁ.  작업 배치 현황

ㅂ.  세  부  공  정  표

다)  비치서류 및 기술서적

ㄱ.  공사계약서철 및 관계철

ㄴ.  공사일지 및 보고서철

ㄷ.  지급자재 검수부 및 수불부

ㄹ.  각종 시험 관계철

ㅁ.  도    면    철

ㅂ.  일일세부 작업 찬안점검표

ㅅ.  건교부 제정 건축공사 시방서

ㅇ.  건설공사 표준품셈표

ㅈ.  허가 도면

20.  현장 뒷정리 및 공사중 청소

공사 완료시는 건물내외의 정돈, 청소를 완전히 하여야 하며 공사시공상 지면,기존물의

변경,손상부분은 원상복구 해야 하며, 공사중 불필요한것은 즉시 장외로 반출하여 항상

청결 및 정돈을 하여야 한다.

21.  정   산   처   리

다음 각호의 경우에는 계약체결후라도 감액 또는 환급요구가 있을때에는 이의없이

수락 하여야 한다.

1)  설계서 내역중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈,물량,단가 또는 정부 노임단가

기준보다 과다히 책정되었거나 제 잡비율에 착오가 있었을때

2)  입찰시 제시한 설계여건과 현장의 상태 및 조건으로 시공 방법이 변경 되었을때

3)  지급자재가 시공한 물량 보다 과다하고, 이를 시공자가 임의 또는 부주의로 처분,

파손 또는 이와 유사하게 처리하여 기자재의 가치를 상실한 경우.

22.  준  공  도

도급자는 본공사의 준공도면을 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다 .

1)  준공도서는 원도 1 부 , 청사진 3 부를 제출하여야 한다 .

2)  준공도 작성, 제출에 필요한 경비는 도급자 부담으로 한다 .

3)  준공도의 규격은 원칙적으로 원 설계도 규격으로 한다 .

23.  임   의   시   공

본 시방서에 각 공정별 또는 업무별로 명시된 감독원의 승인 ,지시 또는 협의 사항에

대하여도 도급자의 임의시공및 업무처리 사항은 공사 및 업무 기성으로 인정하지              않으며 도급자는 이에 대하여 이의를 제기할수 없다. 또한 임의시공한 부분은                 원상복구를 원칙으로 하고, 감독원의 결정에 따라 업무처리 한다.

24.  소음 분진 방지

도급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 시공에 의한 소음 분진으로 공중에

피해가 없도록 소음,진동 분진방지에 유의하여야 한다.

특히 항타기,윈치,프레샤,진동기등의 소음발생원 기계류 사용에 대하여서는 그

성능을 검토하여 적절한 조치를 취해야 한다.

25.  가공선 및 매몰 물

공사 시공에 지장이 있는 가공선 매몰등의 처리에 있어 공정에 지장이 없도록 사전에

그의 처리방법등에 대하여 감독원과 협의하여 시행하여야 하며 또한 시공중 가공선,

매몰물,도로 부속물등이 손상되지 않도록 보호해야 한다.

26.  기           타

1) 도급자는 공사착공과 동시에 직통전화 (국선전화)를 도급자 사무실 및 감독원

사무실에 설치하여 통신비용을 부담한다.

2) 감독원의 업무를 원할하게 보조할 수 있는 행정보조 1명을 착공과 동시에 상주시켜야           한다.

3)  도급자는 허가부대 조건사항을 이행하여야 하며 공사 중 민원이 야기되지 않도록

해야 한다. ( 허가부대 조건 사항 참조 )

27.  감독원의 면책

본 공사 시행중 감독원이 수행한 업무의 과실로 인하여 공사의 하자, 재해, 재시공

시공자에의 손해 및 기타 이와 유사한 결과가 발생하더라도 시공자는 그 법적 책임을

감독원에게 물을 수 없다.

28  하자보수

1)  사용검사 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생한 하자는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 하며, 이를 신속하게 처리하지 아니할 경우 발주자 및 감독자는 타업체로 하여금 재시공이나 보수시킬 수 있으며, 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

2)  하자보수기간은 해당 하자보수 공사완료까지 자동 연장되는 것으로 한다.

제 3 장    가  설  공  사

1  비계 및 기타

1)  일반사항

가.  비계는 강관비계 및 강관틀 비계의 사용을 원칙으로 한다.

나.  비계의 구성 및 하중 등은 건설부제정 “표준시방서”에 따른다.

다.  재료 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계), KSF 8003(강관틀비계)에 합격한 것을 사용한다.

라.  비계 기둥, 띠장, 비계 장선, 가새, 구조체 연결 및 부축 기둥 밑받침, 부속철물 등은 KASS에 따른다.

2)  강관틀비계

가.  부재 및 부속철물은 한국산업규격 표시품 (KS F 8003(강관틀비계), 산업안전보건법에 의한 성능 인정품 또는 동등이상의 것을 사용할 때는 감독자의 승인을 받는다.

나.  기초

기둥관의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다.  밑받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평, 수직이 되도록 한다.  연약지반에서는 밑받침 철물의 하부에 적당한 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판을 깔아 댄다.

다.  가새, 띠장틀 및 수평재

가리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고, 최상층 및 5층 이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다.  가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동, 기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다.  작업조건상 부득이하게 소부분의 가새를 제거할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

라.  구조체와의 연결

세로틀은 수직방향 6m,  수평방향 8m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

마.  부축틀

도리방향으로 길이 4m 이하이고 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m 이내마다 도리방향으로 유효한 보강틀을 설치한다.

바.  높이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다.  높이 20m를 초과할 경우 또는 중량 작업을 할 경우에는 내력상 중요한 틀의 높이를 2m 이하로 하고, 틀의 간격을 1.8m 이내로 한다.  다만, 비계다리 및 출입구, 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 틀을 사용할 때는 틀의 높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할수 있다.

사.  보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(캔틸레버)틀은 수평가새 등으로 옆흔들림을 방지할 수 있도록 보강해야 한다.

아.  하중의 한도

틀의 간격이 1.8m 일 때는 틀 사이의 하중한도를 400kg으로 하고, 틀의 간격이 1.8m 이내일 때는 그 역비율로 하중한도를 증가할 수 있다.  틀의 기둥관 1개당 수직하중의 한도는 틀을 두꺼운 콘크리트판 등의 견고한 기초 위에 설치하게 될 때는 2,500kg 으로 한다. 다만, 깔판이 우그러들거나 침하의 우려가 있을 때 또는 특수한 구조일 때는 규정에 따라 이 값을 낮추어야 한다.

4)  특수 비계

이동식 비계 및 특별한 중량물을 취급하는 특수 비계는 이동시의 전도 및 구조계산에 의한 작업중의 안전성을 확인한 후, 감독자의 승인을 받아 사용한다.

5)  비계다리, 발판, 난간

비계다리, 발판, 난간은 “표준시방서”의 기준에 의거 설치하되 그 안전성을 확인한 후 감독자의 승인을 받는다.

6)  낙하물에 대한 위험방지

공사현장에서 낙하물에 의한 공사현장 주변에 위험이 발생할 우려가 있을 때에는 방호 철망을 설치하는 것을 원칙으로 하되, 기타 방호시이트 또는 방호선반을 설치할 경우에는 “표준시방서”에 준하여 감독자의 승인을 받고 설치한다.

가.  방호철망

(1)  철망 호칭 #13～#16의 것을 사용한다.

(2)  아연도금한 철선으로 철선 지름 0.9㎜(#20) 이상의 것을 사용한다.

(3)  15㎝이상 겹쳐 대고 60cm이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도로 한다.

7)  추락방지 시설

건물의 지상과 지하 각 층마다 바닥의 외곽주위 및 샤프트 주변 또는 각종 오픈 부분에는 공사에 지장 없는 범위에서 바닥으로부터 1.2m 높이로 보호용 난간대 및 덮개를 설치하고 위험표지를 하여 추락에 의한 인명피해가 없도록 한다.

2  재해방지 기타

1)  안전대책

가.  공사에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 마련한다.

나.  인접지 및 인접대지건물, 도로시설물, 매설물 등의 구조물을 면밀히 조사하여 굴토로 인한 위해 방지대책을 강구해야 하며, 이에 대한 피해가 발생할 경우 시공자 부담으로 보상하여야 한다.

다.  소음, 진동, 분진 등이 심한 기계기구는 사용을 피하되 부득이 할 경우는 시간을 정하여 사용한다.

라.  공사장 및 공사장 주변에는 작업자, 인근주민 또는 통행인에 위해가 없도록 사전에 안전방책을 철저히 하여 안전사고를 예방해야 하고 외부 4면에 낙하물 방지망 및 외부 휘장막 등을 설치하여야 하며, 구조 및 설치 방법은 관련법규에 준하여 설치한다.

마.  주변에 고압선등이 있는 경우에는 시공자 부담으로 절연시공을 해야 한다.

바.  현장 작업자들에게는 정기적으로 안전 및 환경보호에 대한 규정을 교육시킨다.

2)  도로점용

가.  도로점용 부분은 가설 울타리 설치하여 완전히 구획하여야 한다.

나.  도로점용 부분은 공사기간 및 현장여건을 고려하여 최소화 한다.

다.  도로공간 점용에 따른 점용료 및 협의 등은 시공자 부담으로 한다.

3)  각종 양생

양생이라함은 재료의 질과 사용도를 증진시키는 일체의 행위를 말하며 마감 또는 준마감 재료의 손상, 오염방지 보호시설에 특히 유의하여 감독자의 지시를 받는다. 콘크리트 양생은 동결방지, 보온살수 등의 양생을 하되, 작업 후 1일간은 그 위를 보행하거나 물건을 놓아서는 안되며, 일광의 직사, 한기, 폭우 등을 피하고 양생재 등을 덮어 1일 1회이상 살수, 보양토록 하며, 기타 방수, 창호, 미장 타일 등 마감 및 준 마감 재료의 손상 및 오염방지에 특히 유의하고 감독자의 지시를 받는다.

제 4 장   금  속  공  사

1  일반사항

1)  본 공사 시방은 금속 및 비금속 철재와 이들 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성제품의 제작 및 설치, 시공에 적용한다.

2)  도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

3)  표면에 노출되는 모든 금속마감의 재료, 색상, 표면처리 및 도장상태 등에 대해서는 감독자에게 견본품과 제조회사의 카탈로그, 시험성적표 등을 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

4)  감독자가 지정하는 공종 및 부위에 대해서는 세부 시공 상세도 와 동일한 재료를 사용하여 추가비용 없이 견본시공을 하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

2  재료

1)  금속재료

본 공사에 사용되는 철, 비철금속 및 이들 2차제품은 소재, 제품 모두 한국산업규격의 규정에 있는 것은 그에 따르고, 기타에 대해서는 도면 및 감독자가 지시하는 것과 동등 이상의 것으로 감독자의 승인을 받는다.

2)  설치용 준비재

인서트, 앵커볼트, 앵커스크류, 슬리브 및 드라이브핀류는 그 사용목적에 따른 형상, 치수로 하고, 미리 견본을 제출하여 재질, 지지력 등에 대해 감독자의 승인을 받는다.

3  표면처리

1)  표면처리의 색깔, 광택, 도장의 마무리 정도는 미리 견본품을 제출, 감독자의 승인을 득하며 필요한 때는 공인 시험소에 의뢰하여 검사를 받는다.

2)  스텐레스의 표면처리의 종류는 도면에 따르며 명기가 없는 부분은 헤어라인 다듬질로 한다.

3)  알루미늄 및 알루미늄 합금의 표면처리는 건축공사 “표준시방서”의 금속공사 기준에 준한다.

4)  철의 아연도금은 KS D 규정 혹은 합금화 아연도 강판으로 한다.

5)  방청처리

가.  철재 제품의 방청처리는 도면에 지정하는 것 이외에는 방청페인트(KS M 5311)를 칠한다.

나.  종류가 다른 금속으로 구성된 금속제품의 경우와 마감재와 직접 접촉하는 부착용 철물과의 접촉부분에는 사전 감독자에게 제품에 대한 견본품을 제출하여 승인을 득한 후 사용한다.

4  시공

1)  모든 금속공사의 시공은 공통 기준선을 기준으로 하여 위치와 레벨 먹메김 및 기준실을 띄워 감독자의 승인을 받은 후 시행해야 한다.

2)  제품의 설치를 위한 앵커와 인서트 등은 구체 공사때 사전에 매립하는 것을 원칙으로 하며, 불가피하게 나중에 설치하는 경우 구조적 검토 및 매립된 전선관 등의 매설물을 충분히 고려하여 감독자의 승인을 받은 후 시행해야 한다.

3)  불가피하게 이음시공을 해야 하는 재료는 실 줄눈을 맞댄 이음으로 하고, 이음부분의 자국이나 턱이 생기지 않도록 용접한 다음 깨끗이 그라인딩 처리하여 최종 마감의 상태엥서 이음의 흔적이 나타나지 않도록 해야한다.

4)  방청처리는 공장에서 1회, 현장 설치후 마감도장 전 1회, 모두 2회로 나누어서 시행해야 하며, 재질이 다른 이종 금속간의 접촉부 전식을 막기 위해 감독자의 승인을 방은 재료 및 방법으로 전식 방지처리를 해야 한다.

제 5 장   미 장 공 사

1  일반사항

1)  본 시방은 벽, 천장, 바닥, 기타 부위의 미장 및 노출 콘크리트 면의 표면처리 공사에 적용한다.

2)  시공자는 각 실 및 시공개소별로 마감일람표를 만들어 감독자의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

2)  한냉기 및 폭서기(10℃이하, 30℃이상)에는 원칙적으로 공사를 할 수 없으나 보온, 보양에 대한 대책을 갑독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

3)  건조 후 수축으로 인한 균열이 발생하지 않게 하며, 균열의 발생이 예상되는 곳은 와이어 메쉬 등으로 보강하여 사전에 균열예방을 해야 한다.

4)  미장면의 각 코너 부분 및 이질재와의 접촉부분 등에는 각종 비드 또는 각종 부속철울을 사용하여 미장선이 삐뚤어지지 않돋록 한다.

5)  표기가 없는 사항은 표준시방서, 제품시방서 및 감독자의 지시에 따른다.

2  재료

1)  시멘트

시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트) 규정에 합격한 것으로 한다.

2)  모래

가.  모래는 유해한 먼지, 흙, 유기불순물, 염화물 등을 포함하지 않아야 하며, 내화성 및 내구성이 있는 것으로 한다.

나.  모래의 입도는 건축공사 “표준시방서”에 준한다.

3)  물

물은 깨끗하고 유해한 양의 기름, 염분, 철분, 유황, 유기질 및 유독물질을 포함하지 않아야 한다.

3  바탕만들기

1)  바름작업에 선행하여 바탕의 갈라짐, 요철 등 미장공사에 지장이 없는지 점검한다. 지장이 있는 경우는 감독자와 협의하여 적절한 조치를 강구한다.

2)  바탕면의 결함부위 및 노출된 철근, 나무조각 등은 제거하고 표면이 너무 매끄럽거나 박리제 등이 묻은 부분은 감독자의 지시에 따라 정 등으로 쪼아내어 거칠게 한다.

3)  콘크리트 바탕 등의 표면 경화불량은 그것의 두께가 2mm 이하의 경우에는 와이어 브러시 등으로 불량부분을 제거한다. 2mm를 넘거나 그 범위가 넓은 경우에는 감독자의 지시에 따른다. 기타 바름면에 이상이 확인된 경우는 감독자와 협의한다.

4)  바탕은 바름하기 직전에 잘 청소한다. 외벽의 콘크리트 바탕 등 날짜가 오래되어 먼지가 붙어 있는 경우는 초벌 바름작업 전날 물로 청소한다. 콘크리트, 시멘트 벽돌 등의 바탕 및 시멘트 모르터 등이 건조한 것은 미리 적장히 물 축임을 한 후 바름질 작업을 시작한다.

5)  물기가 많은 바탕면은 시멘트 페이스트 바름이나 시멘트가루 등으로 물기를 조절한 후 바름작업을 시작한다.

6)  콘크리트 바탕이 미끈하여 미장바름시 접착이 확실치 않은 경우는 합성수지 에멀젼을 먼저 도포한 후 합성수지계 혼화재료를 주입한 시멘트 페이스트를 바르고, 초벌바름작업을 시작한다.

4  공법일반

1)  흙손 바름

가.  초벌바름은 바탕의 강성과 부착성을 고려하여 적합한 흙손을 선택하여 흙손으로 충분히 누르고 눈에 뜨일 정도의 틈이 생기지 않도록 한다.

나.  재료를 바름하는 경우 흙손의 조작은 각 방향으로 균등하게 한다.

다.  바름면의 흙손작업은 갈라지거나 들뜨는 것을 방지하기 위하여 바름층이 굳기 전에 끝낸다.

라.  바름표면의 흙손바름 및 흙손누름작업은 물기가 걷힌 상태를 보아가며 한다.

마.  모르터 바르기는 흙손바름을 원칙으로 하되 감독자의 승인을 얻어 기계뿜칠바름으로 할 수 있다.

5  보양

1)  건물의 진동

기계운전 등으로 인해 진동이 심하고 작업이 어려운 경우 및 보양에 지장을 줄 경우에는 감독자와 협의하여 처리한다.

2)  시공전의 보양

가.  바름작업전에 근접한 다른 부재나 마감면 등은 오손되지 않도록 종이붙임, 널대기, 포장덮기, 거적덮기, 풀리에칠렌 필름 덮기 등으로 적절히 보양한다.

나.  바름면의 오염방지 외에 조기건조를 방지하기 위해 통풍이나 일조를 피할 수 있도록 창에 유리를 설치한다.

다.  외장뿜칠바름 면에서는 바름전에 직사일광, 바람, 비 등을 막기 위한 시트보양을 한다. 특히 파라펫과 발판사이에는 비가 들이치지 않도록 덮개를 씌운다.

3)  시공시 보양

가.  한냉기에는 따뜻한 날을 선택해서 시공하도록 한다. 기온이 2℃이하일 때는 공사를 중단하고 부득이 기온이 5℃이하에서 시공할 경우는 판자울치기, 거적덮기를 하거나 비닐시트 등을 둘러치고 난방기 등으로 보온하여 시공한다.

나.  외부 미장공사를 여름에 시공하는 경우는 바름층의 급격한 건조를 방지하기 위하여 거적덮기 또는 폴리에칠렌필름 덮기를 한 다음 살수 등의 조치를 강구한다.

다.  강우, 강풍 혹은 주위의 작업으로 바름작업에 지장이 있는 경우에는 작업을 중지한다.

라.  공사 중에는 주변의 다른 부재나 작업면이 오손되지 않도록 적절하게 보양한다.

4)  시공후의 보양

가.  바람 등에 의하여 작업장소에 먼지가 날려 작업면에 부착될 우려가 있는 경우에는 방풍 보양한다.

나.  조기에 건조할 우려가 있는 경우는 통풍, 일사를 피하도록 시트를 걸어 보양한다.

6  균열 및 박리의 방지

1)  문선, 걸레받이, 두겁대 및 돌림대 등의 개탕 주위는 흙손날의 두께만큼 띄워둔다.

2)  콘크리트, 콘크리트블럭 및 목조 바탕 등의 이종바탕 접속부의 균열을 방지하는 방법은 감독자의 지시에 따른다.

3)  각종 Box, 문틀 주면, 입상과 매설부분 등 충격, 진동 등에 의해서 균열, 박리가 생길 우려가 있는 부분은 KS D 7017(용접철망)의 규정에 적합한 메탈라스를 붙인 후 미장한다.

7  시멘트 모르터 바름

1)  모르터의 배합(용적비)은 건축공사 “표준시방서”에 준한다.

2)  바르기 모르터의 두께는 도면 및 아래 표에 의하고 명시되지 않은 것은 건축공사 “표준시방서”에 의한다.

바르기부분	몰탈배합비	각 바름층의 두께				바름횟수	비고
		초벌	재벌	정벌	합계
바 닥	1:3			24	24	1
내 벽	1:3	8		7	15	2
외 벽	초1:2 정1:3	9		9	18	2
천 장	1:3	6		3	9	2

3)  바닥모르터를 바를 때는 기성 콘크리트면에 순시멘트 페이스트를 충분히 뿌린 후 된모르터로 끝 마무리를 한다.

4)  초벌, 정벌 바름 전에 매회 물청소를 한 다음, 적당히 물을 축이고 바르기 시작한다.

5)  모든 조적벽의 천정 상부는 슬래브 면까지 양면에 시멘트 모르터 초벌미장을 한다.

6)  AD, PD, EPS 등 설비용 배관을 위해 구획된 벽돌 벽면은 별도 표기가 없는 경우 슬래브 면까지 시멘트 모르터 초벌미장을 한다.

7)  슬래브 및 방화벽을 관통하는 각종 배관 및 닥트 주변은 콘크리트, 시멘트 모르터, 암면 뿜칠 또는 기타 방화재 등으로 밀실하게 충진하여 틈이 없도록 해야 한다.

8)  연속된 미장 바름이 6m이상인 경우에는 감독자의 지시에 따라 익스팬션 조인트 및 크렉 유도 줄눈을 설치한다.

9)  시공후 균열이 발생한 부분에 대해서는 감독자의 지시에 따라 보수하여야 한다.

10)  한냉기에 부득이 시공을 하여야 할 때에는 감독자의 승인을 득한 후 완전 보양, 보온한 다음 시공하여야 하며, 바름면이 들뜨거나 동해를 입었을 경우 쪼아내고 다시 바른다.

제 6 장    창 호 공 사

1  일반사항

1)  본 시방은 내외부의 각종 창호, 셔터, 관련철물공사의 제작 및 설치에 적용한다.

2)  창호공사 착수 30일전 세부공정계획 및 시공계획서를 작성하여 감독자의승인을 받아야 한다.

3)  창호에 사용되는 모든 재료 및 부속품은 K.S 규격품 또는 동등품 이상의 것이어야 한다.

4)  모든 창호의 제작과 설치는 사전에 설계도면 및 시방서를 기준으로 한 현장검측에 의하여 세부 시공상세도를 작성하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

5)  세부 시공상세도에는 창호철물, 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및 앵커 고정방법, 유리 끼우기, 물빠짐 위치, 크기 등이 상세히 나타나야 한다.

6)  시공상세도면은 시공자가 실측한 뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

7)  감독자가 지시하는 창호 및 접합부에 대한 견본품과 창호금물, 부속재 등에 대한 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

8)  각종 창호에 쓰이는 액세서리는 감독자가 지정하는 국산 최고품을 사용한다.

9)  외부에 접하는 모든 창호, 셔터, 특수문 등의 상하부 및 측벽 구조체 사이에 공간이 생기는 경우에는 철제 앵글로 구성된 두께 1.6T이상의 냉간압연 강판으로 바람막이 판을 설치하고, 방청 페인트 1회, 조합 페인트 2회로 도장한다.

10)  외기에 면한 모든 창틀 및 문틀에는 감독자의 승인을 받은 주변의 재료에 적합한 실리콘 실란트를 사용하여 코킹처리되어야 한다.

11)  설치 전 견본시공 및 필요한 모든 검사는 감독자의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하고 필요한 자료를 제출한다.

2 창호 철물

1) 일반사항

(1) 창호용 철물(이하 철물이라 한다)은 원칙적으로 제조 회사명의 표시가 있는 것을 사용하고

견본품을 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 지정하지 않은 철물이나 지정이 명확하지 않은 철물은 외관 성능, 재종 및 부착하는 수량등이

창호에 알맞게 사용한다.

(3) 철물을 부착하여 약하지 않도록 보강한다.

(4) 철물의 재료 종류 및 형상등

(5) 철물의 재료와 형상등은 각기 KS 합격품을 사용한다.

단, 규격품이 없는 것은 창호에 알맞고 사용하는데 흠이나 결점이 없는 양질의 철물을 사용한다.

(6) 스텐레스 제품은 KSD-8698 (냉각압연 스텐레스 강판)의 SUS-304로 한다.

(7) 알미늄제 창호의 철물로는 알미늄 합금제, 스텐레스제로 한다.

(8) 세면장, 화장실, 욕실, 샤워실등 물을 사용하는 실에 적용되는 철물은 스텐레스 아연합금

황동 또는 청동으로 하며 스텐레스 이외의 것은 크롬 도금을 해야 한다.

2) 철물의 지정

(1) 도어록은 KSB6401 동등 이상품을 사용한다.

(2)후로아 힌지

- KSF 4518 (후로아 힌지) 동등 이상품으로 한다.

- 후로아 힌지 - 외산 견본품에 의하여 승인을 얻어 사용하되 도어의 중량 개폐방법등이 엄밀히 고려된 제품을 사용한다.

- 호칭, 도어 무게 및 여닫히는 힘에 의해 선정한다.

- 피봇트 횐지는 출입문 하중조건에 따라 선정 사용하되 국산제품을 사용한다.

- 현관출입문 손잡이 : 지정품

- 도어체크는 KSF 4505에 합격한 제품을 사용한다.

3 창틀, 문틀의 모르터 사춤 및 코킹

1)  모르터 사춤

가.  창틀 및 문틀 설치 후 수직과 수평 및 변형에 대한 검사를 실시하고, 문틀과 구조체와의 사이 공간을 1:3 시멘트 모르터로 모르터주입기를 사용하여 밀실하겍 충진시킨다.

나.  충진해야 하는 공간이 5㎝를 초과하는 경우에는 1:3:6 배합의 콘크리트로 충진해야 한다.

2)  문틀용 비드 설치

모르터 충진 후를 주위에 문틀용 비드를 설치해야 하며, 외부와 접한 곳에는 AL제 또는 스테인리스제 비드를 설치해야 한다.

3)  창틀, 문틀 주위의 코킹

창틀, 문틀의 주위에는 마감공사 후 감독자의 승인을 받은 실리콘계 지정색 실란트로 코킹 처리를 해야 한다.

5  보양 및 청소

1)  보양

창호설치가 완료된 후 타공사에 의해 변형, 변색, 오염 등이 없도록 적절한 재료러 충분히 보양, 보호조치해야 하며, 보양 부실로 인해 파손된 창호는 즉시 반출하고 재시공해야 한다.

2)  청소

창호설치 및 유리 끼우기 완료 후 시멘트 모르터나 먼지 등으로 오염된 부분은 창호표면에 손상이 없도록 깨끗이 청소하고, 약품을 사용할 경우에는 사용약품에 대해 감독자의 승인을 받아야 한다.

제 7 장   실 링 공 사

1  일반사항

1)  본 시방은 건축물의 줄눈 및 각종 실링공사에 적용한다.

2)  시공 전 각 부위별 특성에 맞는 코킹에 대한 물성표, 구조안전에 대한 근거, 오염방지를 위한 대책, 이질성분 코킹 접합에 따른 화학적 반응에 대한 대책 등 여러 가지 조건에 타당한 계획서 및 품질보증확인서, 각종 시험성적서, 견본 등을 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

3)  한냉기(5℃이하)에는 원칙적으로 외부공사는 할 수 없으며, 내부공사의 경우에는 보온, 보양에 대한 대책을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

2  재  료

1)  각 사용부위별로 적용하는 실링 재료, 성분 및 제품별 특기사항에 대한 제조회사의 카탈로그, 시방서, 시험성적표, 견본 및 기타 감독자가 요구하는 관련 자료를 감독자에게 제출하여 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

2)  사용되는 실링재 등은 제조된 후 사용만기일이 경과되지 않은 것을 사용해야 한다.

3  시공 일반

1)  시공 전에 각 재료의 부위별 틀성 및 사용유효기간, 색상 등을 확인한다.

2)  실링재는 반드시 2면 접착을 기본으로 하고, 백업재의 설치가 불가능한 부분은 본드브레이커럴 설치하여 3면 접착을 방지한다.

3)  실링재의 단면형상은 넓이:길이 = 2:1 이 되는 것을 원칙으로 한다.

4)  바탕면이 콘크리트, 모르터, 페인트인 경우 마감 후 충분한 양생기간이 경과 했는지 확인하고 시공해야 한다.

4  시공

1)  기후 조건

가.  시공때의 기온이 섭씨 5℃이상이어야 하며, 시공중에 눈이나 비가 오거나 예상될 경우에는 시공을 중단해야 한다.

나.  강풍, 눈, 서리, 우천 때나 먼지가 심하게 발생하는 경우에는 시공을 중단하여야 한다.

2)  청소

가.  조인트 내의 먼지, 연마 잔여물 등을 완전히 제거하고 수분이나 기름기가 없어야 한다.

나.  수분이나 이슬 등이 부착된 경우에는 충분히 건조시킨 후 시공해야 한다.

다.  세척제를 사용할 경우에는 감독자의 승인을 받은 제품을 사용해야 한다.

3)  백업재 삽입

가.  백업재는 통기성 및 흡수성이 없는 재질로서 수축과 변형이 생기지 않는 것을 사용하고, 조인트 폭보다 2～3㎜ 정도 큰 것을 사용하되 백업재가 뒤틀리지 않도록 해야 한다.

나.  백업재는 정확한 깊이로 설치되어야 하며, 당일 시공부위 만큼만 설치한다.

다.  백업재가 설치되기 불가능한 부분은 조인트보다 약간 크기가 작은 본드 브레이커를 설치하여 3면 접착을 방지한다.

라.  3각 조인트 부분이나 심하게 꺽이는 부분에는 본드 브레이커를 설치한다.

4)  마스킹 테이프 작업

가.  부착 및 제거 후 흔적이 남지 않는 것을 사용하여 당일 작업 부분에 한하여 붙인다.

나.  조인트 밖으로 밀려나오지 않도록 일직선이 되도록 작업하여야 한다.

다.  조인트 주변의 피착제에 오염을 방지하기 위해 조인트 양측 및 마감부분을 테이프로 마스킹 처리해야 한다.

5)  프라이머 처리

가.  실링재 제조회사에서 사용 실링재 전용으로 생산된 것을 사용한다.

나.  프라이머는 가능한 한 얇게 도포한다.

6)  실란트 충진

가.  실란트 충진은 조인트 교차부 또는 가장자리에서부터 시작하여 빈틈없이 기포가 생기지 않도록 한다.

나.  실링재의 연결부분은 교차부분이나 코너부분을 피하여 직선부분에서 연결하도록 한다.

다.  물이(습기) 자주 닫는 곳의 실란트는 하이실계 이상을 사용한다.

7)  표면 마무리 작업

충진 후 즉시 코킹 나이프를 사용하여 내부 탈포 및 표면을 매끄럽게 마무리 한다.

8)  마스킹 테이프 제거

표면 마무리 작업이 끝난 후 곧바로 테이프를 제거해야 한다.

9)  청 소

조인트 주변에 묻어있는 프라이머와 실링재를 깨끗이 청소하고, 제거한 테이프 및 주변을 깨끗이 청소한다.

10)  양 생

실란트가 경화되기 전까지는 접촉을 피하고, 경화중 비나 먼지 등에 의한 손상 및 오염이 예상되는 부분에는 반드시 보양 테이프로 처리해야 한다.

5  신축줄눈

1)  외부에 노출되는 모든 슬래브에는 신축줄눈을 설치해야 한다.

2)  방수층 및 단열재 설치완료 후 설계도면에 의하여 (특기가 없는 경우 1m×1m 간격) 조인트 휠러를 적정 레벨에 맞게 설치 고정시키고 감독자의 승인을 받는다.

3)  마감시공이 완료된 후 이미 설치 고정된 조인트 휠러의 상단을 깨끗이 청소한다.

4)  코킹 컴파운드를 사용하여 밀실하게 충진한다.

제 8 장   도 장 공 사

1  일반사항

1)  본 시방서는 건물의 실내외에서 실시하고 각종 도장공사의 자재공급, 표면처리 및 보호, 도료의 혼합 및 도포, 시험 및 검사 등 각종 도장작업에 대하여 적용한다.

2)  시공자는 공상착수 30일 전까지 종합계획표 및 색상표, 제조회사 시방서, 시험 성적표, 관련서류, 제조업자의 품질보증 확인서, 견본(감독자가 요구하는 도장 종류별 300×300㎜규격으로 각 3매씩 제출)등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

3)  감독자가 지시하는 도장재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을 받은 후에 본 공사에 착수해야 한다.

4)  본 시방서에 언급되지 않은 부분은 건축공사 “표준시방서”에 따른다.

2  작업조건

1)  눈, 비가 내리거나 안개가 낄 때, 먼지가 발생할 때, 상대습도가 90%를 초과할 때 또는 도장 바탕면이 충분히 건조되어 있지 않은 경우에는 도장작업을 금한다.

2)  도장되는 포면 및 작업장의 온도가 5℃ 이하인 경우에는 도장작업을 금한다. 다만, 내부의 경우에 한해 보온 및 보양조치를 하였을 경우에는 감독자의 승인을 받아 도장작업을 할 수 있다.

3  재료

1)  도료는 한국산업규격(KS) 규격에 합격한 것을 사용하여야 하며, 규격이 없는 것은 도료회사, 제품명 등에 관하여 사전에 감독자의 승인을 득한다.

2)  도료는 상표가 완전하고 개방하지 않은 채로 현장에 반입하여, K.S 표시여부, 규격, 품명, 종별, 제조년월일, 수량, 색명 및 번호 등에 대하여 감독자의 확인을 받는다.

3)  반입한 도료 및 사용중인 도료는 현장 내에서 감독자가 승인하는 창고에 보관하고 도료창고에는 “화기엄금” 표시를 한다.

4)  도료를 사용하기 위하여 개봉할 때에는 감독자의 입회하에 개봉하는 것을 원칙으로 한다.

4  바탕만들기

바탕만들기의 종별은 철재면에서는 3종, 아연도금면에서는 2종, 경금속 및 동합금면에는 2종을 적용하고, 각 바탕 종류별 공정 및 공법은 건축공사 “표준시방서”에 따른다.

5  인접 부착물 보양

도장작업의 인접에 부착된 각종 부착물 및 창호 등의 표면은 비닐과 접착 테이프를 사용하여 충분한 보양처리를 해야 한다.

6  시공 일반

1)  모든 도장은 표준 도장시공방법에 준하여 시행해야 한다.

2)  도료는 사용에 적합한 상태로 공급이 되어야 하나 희석제 첨가는 경우에 따라 증감할 수 있으며, 특수한 경우에는 도료 메이커 또는 담당도장 감리자와 협의하여 작업해야 한다.

3)  도장은 전체부위에 규정된 도막이 균일하게 도료되도록 동장하고 도장이 빠지거나 과도막으로 흐른부위(SAGES AND DRIP)가 없도록 유의해야 한다.

4)  에어러스 뿜칠 도장때 스프레이 건은 피도면과 항상 일정한 거리를 유지해야 하고 피도면과는 항상 수직상태를 유지하여 도장해야 한다.

5)  균일한 도막을 얻기 위해서는 전부위에 도장하기 전에 용접선이나 구석진 곳, 가장자리 등은 부분적으로 덧도장(STRIPE COAT)을 설치하여 충분한 도막이 도포되도록 한다.

6)  볼트 조립부분이나 용접 예정부위는 도장 전에 보호해야 한다.

7)  도장된 도막을 다시 도장하기 전에 충분히 건조될 수 있도록 규정된 재도장 간격을 유지해야 한다.

8)  손이 닿지 않는 곳은 별도의 명기가 없더라고 뿜칠도장이 되어야 한다.

7   수성 페인트

1)  바탕처리

본 시방서 콘크리트, 모르터 미장면 표면처리에 따른다

2)  사    양

가)   1회：합성수지 에멀젼 페인트 (붓, 로울러)/(내부용) KS M 5320 ,(외부용) KS M 5310

나)   2회：합성수지 에멀젼 페인트 (붓, 로울러)/(내부용) KS M 5320 ,(외부용) KS M 5310 마감용 프라이머 겸용 마감재

3)     시 공

가)   바탕처리가 끝난 후 합성수지 에멀젼 페인트를 40μ 3회 도장한다. 이때 재도장 때의 시간

간격은 21℃ 기준으로 1시간 후에 도장 하여야 한다.

나)   필요한 경우 수도물을 부피비 5~15% 정도 희석시킨 후 도장한다.

8   친환경페인트

가. 적용범위

1. 내부 콘크리트, 시멘트 몰탈, 석고보드 마감

나. 시    공

1. 표면처리

(1) 콘크리트 및 시멘트 몰탈 소지

① 소지는 충분히 양생되어야 합니다.(20'C 기준, 28일 이상 양생)

② 소지 표면의 LAITANCE, 먼지, 유분, 수분 등 부착을 저해하는 기타 오염물을 완  전히 제거하여야            합니다.

③ 적합한 pH값 기준은 pH 7~9이며, 함수율은 6% 이하이어야 합니다.   ④ 틈새나 홈은 뉴센스퍼티

WC2003으로 메워주고 표면조정 후 도장하십시오.

(2) 석고보드 및 구도막 소지

① 소지 표면의 LAITANCE, 먼지, 유뷴, 수분 등 부착을 저해하는 기타 오염물은 완전히 제거하여야 합        니다.

② 틈새나 홈은 뉴센스퍼티 WC2003으로 메워주고 표면조정 후 도장하십시오.

2. 선행도장

동절기와 도막의 쵸킹 및 노화현상으로 소지상태가 불량한 소지에 도장시는 부착불량방지 및 소지조정을 위해 MIXING LIQUID를 묽게 희석(MIXING LIQUID:물=100:400)하여 도장후 본 제품을 사용하십시오.

3. 도장사양

구분	제 품 명	도막두께	도장방법	색 상
상도	숲으로 진품 숲으로 진품	40㎛ 40㎛	B.R.S	무광, 백색 및 담색. 기타색상은 주문에의함.

* 도장방법의 약어 : B => 붓,  R => 로울러,  S => 스프레이

4. 제품별 도장방법

(1) 바탕처리가 끝난 후 “숲으로 진품”을 붓, 로울러 또는 스프레이로 40㎛ 2회 도장 하십시오.

(2) 이때 필요시 도료량의 최대 15%(부피비)까지 물(상수도물)로 희석하여 도장하십시오.

(3) 재도장 간격은 20'C에서 최소 1시간 이상 경과 후에 재도장이 가능합니다.

5. 도장시 주의 사항

(1) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.

(2) 비, 눈오는 날, 습도가 높은 날 (85% 이상), 온도가 낮은 곳(5'C이하), 온도가 높은 곳(40'C이상)에서는 정상적은 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.

(3) 희석이 필요한 경우에는 15%(부피비) 이내에서 상수도물로 희석하여 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상(SAGGING), 튐 현상, 이색현상, 은폐불량 및 기타작업성, 일반물성에 영항을 미칠 수 있으니 피하십시오.

(4) 쵸킹현상이 있는 구도막 도장시는 부착이 불량하므로 구도막 소지에 도장시는 도 막의 층간 부착성을 확인한 후 본 도장에 임하시기 바랍니다.

(5) 소지가 불균일하여 부분적으로 흡수차가 있는 경우에는 얼룩이 발생될 수 있으므로 이런 경우에는 도장 전에 실러 등으로 소지를 처리한 후 도장해야 균일한 색상을 얻을 수 있습니다.

(6) 도장(부분덧칠(TOUCH UP)도장 포함)시에 동일 제품, 색상, 제조번호(LOT NO.)라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발행할 수 있으므로 가급적동일 제조번호(LOT NO.)의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.

(7) 한번에 너무 두껍게 도장하지 마시고 얇게 2~3회 반복하여 도장하시되 반복하여도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후 도장해야 얼룩이나 붓자국이 남지않습니다.

(8) 먼지, 기름때, 물기, 곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장시 부착불량 및 황변이 발생될 수 있으므로 도장면의 이물질을 완전히 제거하십시오.

(9) 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 도장면이 충분히 양생되어 PH7~9(20'C기준 28일 이상 양생)인 경우에 도장이 가능하며 부실한 시멘트 견출부위는 부착증진을 위해 제거하거나 실러 처리를 해주십시오.

(10) 석고보드에 J도장시 소지에 물기가 있거나 습할때는 도장 후 도막의 얼룩현상이생길 수 있으므로 반드시 물기나 습기를 제거한 후 도장 바랍니다.

(11) 천정이나 복도 등과 같이 빛이 측면 반사되는 곳은 광택얼룩을 최소화하기 위해서 균일한 도막으로 도장 되도록 각별히 주의 바라며 스프레이 오염이 되지 않도록도장 바랍니다.

(12) 수성착색제는 당사의 지정된 착색제(YY910)를 사용하고 사용량은 최대 3% (부피비) 이내로 사용해야 합니다.(과량 사용시 VOC 증가, 건조불량, 이색현상, 내수성 불량 등이 발생할 수 있습니다.)

(13) 플라스틱, 철재, 목재 등의 소지 및 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이불량하니 도장을 피하기 바랍니다.

6. 취급시 주의사항

(1) 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35'C)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.

(2) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하고 동식물이 섭취시에는 유해하므로 폐기 및보관에 주의하십시오.

(3) 제품 운송 및 보관시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.

(4) 사용 후 남은 도료는 하수도, 강물 및 토양 등에 버리지 마시고 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시요.

(5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간(제조일로부터12개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 저희 회사 고객 상담실로 확인하신 수 사용하기 바랍니다.

(6) 취급전 제품의 유해서 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인 바라며 의문사항이 있을 경우 저희 회사 고객 상담실로 문의하십시오.

11  보수 작업

1)  별도의 특기가 없는 한 보수도장 또는 재도장은 도장지침서에 따라 시행되어야 한다. 인접한 표면은 보수작업 동안 뿜칠 과다 또는 손상으로부터 보호되어야 한다.

2)  부적합한 도장부위 또는 명기된 건조도막두께에 미달된 부위는 시방서에 따라 보수 도장 또는 재도장해야 한다.

3)  승인될 수 없는 흘러내림(RUN AND SAGS), 뿜칠 과다, 귤껍질 현상 및 먼지 낀 부분은 연마에 의해 제거한 후 이러한 표면들은 진공청소 또는 압축공기로 불어내고 보수도장 또는 재도장해야 한다.

4)  손상, 부풀음, 균열, 말림 또는 층분리된 도장은 접착면 소지까지 제거되어야 하며 도장은 가장자리를 향하여 경사지게 해야 한다.

5)  보수도장이 필요한 부위(도장에 손상된 부분, 현장용접 주위, 공장에서 도장이 안된 부분이나 현장 볼트․너트 부분)는 우선적으로 보수도장되어야 한다.

12  시험 및 검사

가)   검사는 각 작업단계별로 실시되어야 한다. 부적당한 도장상태인 경우에는 다음 단계의 작업이 시작되기 전에 수정하고 재검사해야 한다.

나)   계약자는 시험실시 후 결함이 발견될 때에는 시방서에 따라 수정해야 한다.  건설업자는 발생된 결함을 서면으로 감독자에 알려야 하며, 수정절차를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다. 수정완료때 수정된 부위는 사용 여부에 대한 재검사를 받아야 한다.

13  보    양

도장검사가 완료된 후 타 공정에 의한 손상이나 오염이 없도록 최종 준공 청소때까지 보호 보양해야 한다.

제 9 장   수 장 공 사

1  일반공사

1)  본 시방은 실내외에 재료를 붙이는 공사의 바탕 및 마감에 적용한다.

2)  공사착수 30일 전에 세부공정계획 및 시공계획서, 사용자재, 견본품, 시험성적표 등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

3)  설치 전 견본시공과 그에 필요한 모든 검사는 감독자의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하고 필요한 자료를 제출한다.

2  바닥공사

1)  일반사항

가.  미장바름 및 제물치장 콘크리트 마감 등의 구체는 시공 후 4주 이상 경과하여 완전히 건조 양생되어야 하며, 바탕면의 요철이나 돌기물 없이 평활하게 처리하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나.  바닥면의 요철이 심한 경우에는 감독자의 승인을 받은 셀프 레벨링재를 사용하여 평활하게 처리해야 한다.

다.  공사착수 전에 각 실별로 줄눈나누기 계획에 대하여 감독자의 승인ㅇ르 받아야 한다.

3  PVC타일

1. 일반사항

1.1.   적용범위

본 시방은 도면에 표시된 PVC타일의 바닥 마감공사에 적용한다.

1.2  참조 규격

(1) KSM3802(한국산업규격)

(2) JIS A 5705-81(일본)

(3) FS SS-T-312B(미국)

1.3 제출물

다음 사항은 “G00000 총칙의 G02020 공무행정 및 제출물”에 따라 제출한다.

1.3.1 시공상세도면

바닥타일 및 바닥 시트류 나누기도

1.3.2 제품자료

바닥재 및 부자재에 대하여 아래 자료를 제출하여야 한다.

(1) 바닥재 및 접착재 특성, 물성

(2) 제조업자 시방서(접착제 시공온도조건 포함)

(3) 유지관리 주의점 (일상관리, 정기청소, 고무에 의한 오염, 왁스사용 방법)

1.3.3 시공계획서

(1) 세부공정계획서

(2) 시공상태 검측계획서

(3) 품질관리 계획서 (자재보관, 바닥상태, 접착시공방법)

1.3.4 시공상태확인서

이 절의 시방 “3.7.1 시공상태확인”의 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어  있는 항목에 대하여 시공상태확인서를 제출한다.

1.3.5 견본

(1) 바닥재(설계도면에 지정한 규격품)

(2) 바닥재 색상표

(3) 프라이머와 접착제

(4) 실러 및 왁스

1.3.6 품질인증서류

관련 제품 KS 표시허가증 사본, 품질인증(ISO 9000 시리즈)사본, 시험성적서 등

1.4 품질보증

1.4.1 시험시공

(1) 시험시공 면적은 10㎡이상으로 한다.

(2) 위치는 공사감독자가 지시하는 부위에 실시하여야 한다.

(3) 공사감독자의 승인을 득한 경우 시험 시공부위를 시공등의 일부분으로 간주한다.

1.5 운반, 보관 및 취급

자재는 포장된 상태로 현장에 반입하고, 청결하고 건조한 장소에 훼손되지 않도록   보관하여야 하며, 제조자명, 수량, 등급을 표시하여 보관하여야 한다. 롤재의 경우   끝단이 파손되지 않도록 보관하여야 한다.

1.6 환경요구사항

설치 3일전부터 설치후 2일까지 접착제 제조업자 제품자료에 따라 주위온도를 유지 하여야 한다.

1.7 여유자재

유지관리를 위한 여유자재의 수량은 공사시방에 따르며 정한바 없을때는 재질 및   타입별(Type)로 총 소요량의 5%의 여유분을 발주자에게 공급한다.

1.8 유지보수

정기적으로 WAX 코팅

2. 제    품

2.1 재   료 ( 규격 )

구 분		TYPE	두께	폭	가로	비 고
타일	STONE	C	3.0mm	457.2mm	457.2mm
	WOOD	B	3.0mm	100mm	914.4mm
						주문에 의해 모서리가공 및 75mm, 180mm 생산가능
		C	3.0mm	457.2mm	457.2mm
		리빙우드	3.0mm	457.2mm	457.2mm
	모자이크 타일		모자이크 패턴 시공 가능
	모자이크 띠 타일		모자이크 패턴 시공 가능

2.2 일반사항( 특징 )

(1) 천연 그대로의 자연질감을 재현하여 안락하고 자연스러운 실내 분위기를 연출합니다.

(2) TILE 자체의 내부응력을 제거하는 특수 처리공법을 사용하여 열, 습기에 쉽게 변형되지

않습니다.

(3) 최신 COMPUTER CUTTING에 의한 뛰어난 치수 안정성으로 시공시 각이 잘 맞아 다양한

형태의 디자인을 정교하고 매끄럽게 연출합니다.

(4) 최신 디자인의 다양성 및 섬세함을 살리기 위해 세계적 인쇄회사와 디자인 교류, 최고의

디자인 품질을 느낄 수 있습니다.품과 차원이 다른 하지안정성을 자랑.

(5) 특수 표면(U.V)처리로 탁월한 내마모성과 내오염성, 내SCRATCH성의 물성으로 상업용,

가정용등 다양한 용도에 적합합니다.

2.3 품질기준

(1) 한국산업규격 KSM 3802 기준치에 합격한 제품으로 고려화학 센스타일 동등이상.

(2) 물성표

항 목		기 준	KCC 센스타일
압입량(mm)	20℃	0.25 이상	0.53
	45℃	1.20 이하	0.64
잔류압입률(%)		8.0 이하	3.8
가열에 의한 길이변화율(%)		0.25 이하	0.07
두께 허용차		± 0.15	-
가열감량율		0.5 이하	0.4
오 염 성		현저한 색, 광택의 변화 및 부풀음이 없고 홈의 너비가 3.1mm 이하가 되어야 한다.	이상없음

3. 시  공

3.1 시공조건 확인

(1) “G00000 총칙의 G02010 공사관리 및 조정”의 “1.10 공사 협의 및 조정”에 따른다.

(2) 작업할 바탕면을 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

(1) 시공전 바닥은 충분히 양생(함수율 4.5%이하) 되어야 하며, 적합한 PH값 기준은

PH7-9이다.

(2) 시공전 바닥의 오물 및 먼지, 기타 이물질등은 깨끗이 제거한다.

(3) 바닥의 요철, 굴곡이 없는 매끄러운 바닥의 평활상태가 요구되며 육안으로 판별되는

바닥크랙은 바닥보수제(Crack Cover)로 필히 보수한다.

(4) 시공장소는 반드시 18℃이상을 유지해야 하며 13℃ 이하일때는 시공을 피한다.

(5) 시공할 제품과 접착제는 시공장소에 적어도 1일 이상 상온을 유지하여 보관한 후

시공해야 하며, 시공후에도 24시간 이상 상온을 유지한다.

(동절기에 시공되는 타일은 시공전 20℃ 이상에서 3일 이상 보관 후 사용한다.)

3.3 시공방법

① 접착제는 반드시 KCC 지정접착제를 사용해야 하며, 기온, 통풍, 계절등을 감안하여

OPEN TIME (여름철:15-20분, 30℃기준, 겨울철 : 25-30분, 20℃기준)을 반드시 준수한다.

② 시공할 바닥면에 중심선을 설치하여 4등분한 후, 그중 먼저 시공할 1/4면에 아래 그림과           같이 L자 형태(계단모양)로 진행하면서 시공한다.

1  2  3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                  □□ □□ □□ □  □  □  □

□                  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                  □□ □□ □□□□□□□□□□□□□ 3

□                  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                  □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 2

□                  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                  □                 □

□                  □                 □

□                  □                 □

□                  □                 □

□                  □                 □

□                  □                 □

□                  □                 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

이때 제품 밑면에 표시된 화살표 방향으로 배열되도록 한다.

③ 접착제는 가사시간 (1.5시간, 20℃기준)이 제한되어 있으니 작업속도를 고려하여 적당

면적만 도포한다.

④ 접착후 손과 발로 충분히 제품가장 자리에 압착을 가하여 들뜸현상이 없도록 마무리

한다.

⑤ 벽면 재단시는 제품을 벽면으로부터 1mm정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어가도록

하며, 충분한 압착을 반복하여 완전한 접착 시공이 되도록 한다.

3.4 시공후 주의사항

① 접착제가 충분히 경화되기 전 냉난방에 의해 급격히 온도가 변화되면 치수변화등으로

가장자리가 들뜨는 현상이 발생할 수 있으므로 주의하여 한다.

② 중량물의 운반시 제품이 끌리거나 찍히지 않도록 한다.

③ 제품표면의 오염시 아세톤이나 신나등 강한 용제를 사용하지 마시고 알콜로 제거한다.

④ 시공후 왁스처리를 하여 주시고, 특히 통행이 빈번한 곳은 정기적으로 왁스를 도포하여

유지, 관리하여 주면 더욱 선명한 디자인의 감각을 느끼실 수 있다.

4  천정공사

경량철골로 만든 천정틀의 전 자재는 아연도금 철판을 사용한 국산 최고급품으로서 감독자의 승인을 받은 것을 사용한다.

제 10 장  철 거 공 사

1) 일반사항

1.1 적용범위

1.1 적용범위

이시방서는 “철거공사”에 적용한다.

1.2 시공일반

(1) 건설업자는 공사에 필요한 가설재 및 공사감독자가 지정하는 장소에 공사안내판, 위험표지판, 기타 안전시설에 관련된 표지판을 설치 관리하여야 한다.

(2) 건설업자는 공사감독자가 정하는 양식에 따라 작업보고서를 매일 작성 보고하고 기타 공사감독자가 필요하다고 인정되는 관련서류를 제출하여야 한다.

(3) 모든 자재는 KS 자재 및 석면 미 함유 자재 사용을 원칙으로 하고, 자재 반입 시          사전에 공사감독자의 승인을 득하도록 하여야 한다.

(4) 공사감독자는 반입하는 자재에 대하여 검사 시험의뢰(건설업자부담) 및 공사에 관련되는 서류를 요구할수 있으며 부적합한 자재는 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(5) 철거된 자재를 마대에 담아 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(6) 용접기 사용시는 공사감독자의 지시에 의거 사용하며,화재 예방에 유의하고 반드           시 소화기를 비치하여야 한다.

(7) 철거된 석면 함유 자재는 새지 아니하도록 불침투성 자루 등에 밀봉 처리하여 산          업보건기준에 관한 규칙 별표 10의 2 경고 표시를 부착하고 폐기물관리법에 적합하           게 처리 및 공사장에서 발생하는 안전사고는 건설업자 책임하에 처리하여야 한 다.

단, 밀봉처리 한 석면함유폐기물은 사람이 운반할 수 있는 적당한 무게             또는 부피로 하여 불침투성 자루 등이 찢어지는일이 없도록 하여야한다

(8) 전기용품 및 각종 공기구 전원인출선은 규격품을 사용하여야 하며, 특히 전기용접기 사용시는 별도 전원장치 (누전차단기 및 EOCR설치)의 안전조치를 한 후 사용하여야 한다.

(9) 석면을 취급하거나 노출될 수 있는 작업자는 산업안전보건법 제42조 및 43조에 의한 석면특수건강검진을 받아 석면  취급작업에 적합한지 판정받아야 한다.

(10) 석면을 취급하거나 노출될 수 있는 작업에 종사하게 될 때는 산업안전보건법 제            31조에 의거 석면의 유해위험성등에 대한 교육을 실시하여야 한다.

(111) 기타 공사감독자가 필요하다고 인정되는 안전 시설은 건설업자 부담으로 설치하           여야 한다.

제2장 일반자재 철거공사

2.1 일반사항

2.1.1 적용범위

이 시방은 건축물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 이전을 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용 한다.

2.2 시  공

(1) 모든 철거공사는 기존 사용부분에 영향을 최소화하도록 각별히 조심해서 하도록 해야하며, 사전에 공사감독자와 시공계획을 협의 및 승인을 받아 시공한다.

(2) 철거작업수행시 소음,진동,분진 등에 대한 문제점을 최소로 줄일수 있도록 세심한 주의를 하며, 작업수행에 앞서 주변의 상황을 확인 하고 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

(3) 철거공사는 철거준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산내에서                공사가 안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

2.3 철거재 처분 및 안전대책

(1) 철거공사로 발생된 불용 폐자재는 즉시 장외로 반출해야 하며 뒷정리 및 청소에            유의해야 한다.

(2) 철거 폐자재물은 운반도중 흘러내릴 우려가 있으므로 규격에 알맞는 크기로 작게               분할하여 처분하여야 한다.

(3) 철거공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공전 작업자의 안전교육 및 안전           대책에 만전을 기 한다.